
[Meta title] 60
DALI OBERONSONIK 9 – tung hi-fi-gulvhøjtaler med massive kræfter 

[Meta description] – 200
Massive kræfter og seriøs hi-fi teknologi mødes i skøn forening. Her kan du massere hamre løs på dit mellemgulv og forkæle dine trommehinder samtidiguden at gå glip af finesserne. 103 års garanti i HiFi Klubben. Se mere.

[Teaseroverskrifter]
En ægte hi-fi sværvægter 
Bliv blæst bagover af fFed hi-fi i stort formatlyd

[DALISONIK9BKDALIOBERON9BK]
[DALI OBERONSONIK 9] 
[gulvhøjtaler]

[150-teaser]
Massive kræfter og seriøs hi-fi teknologi mødes i skøn forening. Her kan du massere dit mellemgulv og forkæle dine trommehinder samtidig.Her kan du hamre løs på dit mellemgulv uden at gå glip af finesserne.

[250-teaser]
OBERONSONIK 9 er en voldsom bomstærk gulvhøjtaler, som kan spille ægte hi-fi med en bas, der får huset til at ryste. Hvis du kan lide at lytte med hele kroppen og har den nødvendige plads, får du en helt forrygende lydoplevelse her. Flere farver.

[Highlights bullets]
Kan spille tordnende højt selv i meget store stuer
Suveræn bas og dynamik selv uden subwoofer
Kan fylde selv meget store stuer med fyldig, dynamisk og yderst detaljeret lyd

Fine Suveræne allround hi-fi kvaliteter til både musik og filmlyd 
Hybrid-diskantmodul
SMC-magnetsystem i bas- og /mellemtone-enheder 
Ikke så strømkrævende som nogle alternativer

[Highlights header + highlights]
DALI OBERONSONIK 9 – massiv gulvhøjtaler med brutale kræfter og flotte hi-fi-lydkvaliteter
DALI OBERONSONIK 9 er den absolutte topfigur topmodellen i OBERONSONIK-serien. Med hele to tre massive 79” basenheder kan den ryste pudset løs fra loftet og få dine bukseben til at blafre, imens den hamrer løs på dit mellemgulvforkæler dine trommehinder med lyd i vaskeægte suveræn hi-fi kvalitet. Her handler det om fede musikoplevelser ved realistiske lydstyrker, ikke om at skjule dine højtalerehar du hævet dig over enhver diskussion om WAF (Wife Acceptance Factor). OBERONSONIK 9 er en højtaler, der leverer varen og kræver sin plads – take it or leave it!

Seriøs galskabEn avanceret hi-fi-sværvægter
Selvom den kan spille tordnende højt, er DALI OBERONSONIK 9 alt andet end en primitiv powerhøjtaler. Den er nemlig proppet med den samme avancerede teknologi som resten af OBERONSONIK-serien, bare med endnu mere af det gode. Hele tre fintunede 7” enheder med DALIs unikke SMC-magnetsystemer, dobbelte magneter for ekstra kontrol, eksklusivt hybrid-diskantmodulen separat 7” mellemtone, en lynhurtig softdome-diskant og et bomstærkt supersolidt kabinet med separate indvendige kamre til de to basser  er opskriften på seriøst fed lyd. Giv OBERONSONIK 9 en stor stue og en potent forstærker – så kan du holde festival året rundtfylde selv en meget stor stue med dyb og detaljeret hi-fi, koncert og filmlyd året rundt.!

Der medfølger både gummifødder og solide spikes, så højtaleren altid kan få den optimale kontakt til underlaget. Den solide aluminiums-udliggerefod hjælper til med at holde de brutale kræfter i skak, samtidig med at den ser godt ud. Har du pladsen, skal du lede meget længe efter bedre lyd til denne pris.

DALI OBERONSONIK 9 fås i flere farvermed finish i sort ask og mørk valnød.

[Hero quote]
asdfasdf asd fasdf sadf Er du vild med ægte hi-fi-lyd, som du kan mærke i hele kroppen, samtidig med at du får et realistisk lydbillede med masser af detaljer? SONIK 9 giver dig den helt store oplevelse uanset lydstyrke, og du vil aldrig kede dig sammen med den. 

[Pros]
Suveræn bas og dynamik selv uden subwoofer
Kan fylde  spille tordnende højt selv i meget store stuer med fyldig, dynamisk og yderst detaljeret lyd
Suveræn bas og dynamik selv uden subwooferHybrid dome/planar-diskantmodul
Fine Suveræne allround hi-fi kvaliteter til både musik og filmlyd 
SMC-magnetsystem i bas- og /mellemtone-enheder 
Dobbelte magneter for ekstra kontrol, power og lav forvrængning

Ikke så strømkrævende som nogle alternativer 
Frontgrill magnetisk fastgjort
Ikke hybrid-diskantmodul

[Cons]
Ikke bi-wiring terminaler
Ikke hybrid-diskantmodul
Ikke højglansfront eller finish i ægte træfiner eller lak
Kræver et stort lytterum for at folde sig helt ud

[Body text]
[concept text_DALI SONIK_251216]

 > Concept text
DALI OBERONSONIK – ægte hi-fiseriøs kvalitet med og flot finish i budgetklassen   
DALI OBERONSONIK er en komplet og alsidig højtalerserie til dig, der gerne vil have overbevisende ægte hi-fi-lyd og flot finish til en fornuftig pris. SONIK afløser den utrolig populære og storsælgende OBERON-serie, og traditionen tro har DALI igen løftet barren for, hvor god lyd du kan få til prisen, uanset om du lytter til musik i stereo eller nyder multikanals filmlyd i din surround-hjemmebiograf.

Ligesom i forgængerne udnytter DALI Endnu en gang har DALI formået at udnytte deres geniale og patenterede SMC-magnetmateriale (Soft Magnetic CompoundComposite) til at give dig , så du får en forbløffende imponerende klar og musikalsk hi-fi-lyd, uanset hvad du lytter til. Brugen af de eksklusive ”Clarity Cone” membraner på bas/mellemtone-enhederne er til gengæld en virkelig nyhed, som er hentet helt oppe fra flagskibet DALI KORE. En anden stor nyhed er DALIs ikoniske hybrid-diskantmodul på topmodellerne SONIK 7 og SONIK 9. 


Alle enheder er specialudviklet til OBERONSONIK og håndsamlet på DALIs egen fabrik. Designet er også frisket op med nye finishes på både kabinetter, baffles, diskantforplader, terminaler og logo. Du får også, nye elegante afrundede stoffronter og solide justerbare ”udliggere”  aluminiumsfod til spikes eller gummifødder på gulvmodellerne. En designdetalje, som er kraftigt inspireret af den eksklusive EPIKORE high-end-serie. 

Med OBERONSONIK har du garanti for store lytteoplevelser og masser af ejerglæde, uanset om du har valgt en kompakt model til gulvstanderreolen, en flad og diskret væghøjtaler eller et tungt surroundsystem med store gulvhøjtalere i front.

SMC Essential – et unikt magnetmateriale 
Bas/mellemtone-enhederne i OBERONSONIK bruger er bestykket med en forenklet (Essential) udgave af DALIs revolutionerende og patentanmeldte patenterede ”Linear Drive” SMC-magnetsystem, som oprindelig blev brugt udviklet tili topserien EPICON-topserien og senere redesignet til RUBICON og OPTICON. 

SMC-materialet er baseret på presset jernpulver, der på fremragende vis leder magnetisme uden samtidig at lede elektricitet. D, og det er så lidt elektrisk ledende (1.000-10.000 gange mindre end jern), at der ikke opstår forvrængning som følge af hvirvelstrøm i spolens kerne. SMC eliminerer en lang række forvrængningsprodukter, som traditionelle magnetsystemer må slås med. Samtidig er det formbart og kan støbes i præcis den form, man måtte ønske. 

Ud over den meget lave forvrængning har højtalerenhederne også en mere meget jævn og ”forstærkervenlig” impedanskurve, som giver dig  uden de dyk og fasevinkler, som kan gøre nogle konkurrerende produkter særdeles strømkrævende. Det betyder, at du får megetnæsten friere hænder i dit valg af forstærker. En OBERONSONIK-højtaler kan levere strålende præstationer i et ganske almindeligt anlæg, og dent bliver bare endnu bedre sammen med virkelig godt grej. 

Clarity Cone og Low-Lloss – dynamik og detaljer ved ethvert volumen
De rødbrune bas/mellemtone-enheder med ægte træfiber i membranerne er blevet et af DALIs varemærker, og de bruges i selv deres allermest eksklusive serier. En træfiber-membran er uhyre stærk og stiv, og den er samtidig omkring 30% lettere end de typiske alternativer. Sammen med det stærke magnetsystem og det meget fleksible ”low-loss” kantophæng giver det en ”motor”, som reagerer hurtigt og præcist på selv de mindste signaler.
De unikke ”Clarity Cone” membraner på bas/mellemtone-enhederne er udført i en let og resonansdød kombination af papir og træfiber. Det relief-agtige mønster giver både blødere afrulning og bedre transientrespons i overgangen imellem mellemtonen og diskanten, så du får en endnu mere dynamisk og uforvrænget gengivelse uden at tilføje et eneste gram vægt. En teknologi, som første gang så dagens lys i DALIs ekstreme prestigemodel KORE.

DALIs legendariske ”Low-Lloss” -principdesignprincip inkluderer pet et meget fleksibelt kantophæng i gummi, som giver både mange detaljer og en hurtig og præcis bas og mellemtone. Det, men det får også højtaleren til at lyde godt ved lave lydstyrker, fordi membranen ikke først skal ”skubbes i gang”, før den spiller. Glæd Du kan derfor glæde dig til, at stilfærdig baggrundsmusik også pludselig lyder supergodt – helt uden brug af tonekontroller, loudness og lignende elektroniske lappeløsninger. 

Ultralet diskant med avancerede løsninger 
OBERONSONIK-diskanten er en specialdesignet ultraletvægts 29 mm softdome, der rækker meget højt op i frekvens. Den er også fremragende til at gå langt ned i frekvens, hvor den overlapper i forhold til mellemtonen. En af måderne til at nå dette mål er brugen af kobberbeklædt aluminiumstråd til svingspolen i stedet for ren kobber. Denne ultralette svingspole arbejder i en meget kraftig ferrit-magnet, som holder alle bevægelser under jernhård kontrol. Hjulpet af en ultratynd magnetisk olie i svingspolegabet, som både forbedrer køling og kontrol. 

Den elegante og omhyggeligt beregnedenydesignede aluminiumspladekant omkring letvægtsmembranen optimerer overgangen mellem mellemtone og diskant, og den sikrer en meget fin spredning af lyden, så . Det betyder, at du ikke behøver at sidde lige foran højtalerne for at få et overbevisende stereoperspektiv. Her kan hele familien lytte med, uden at nogen går glip af noget. 

På de store gulvmodeller SONIK 7 og SONIK 9 bliver softdome-diskanten suppleret af DALIs eksklusive planar-diskant i de allerhøjeste frekvenser. Hybrid-diskantmodulet er en avanceret teknisk løsning, som DALI har mestret til perfektion gennem mange generationer af hi-fi-højtalere helt op til den ekstreme high-end-klasse. Det er første gang, at DALI bruger disse fabelagtige diskanter på en højtalerserie i budgetklassen, og det løfter både detaljering og lydspredning op på et helt nyt niveau.


[bookmark: _Hlk184980654]Stift og resonansdødt kabinet med perfekt timing 
Det stilrene og solide OBERONSONIK-kabinetter er bygget på DALIs egen fabrik i Danmark. Det giver total kontrol over hele processen. Alle flader er udført i MDF (Medium Density Fibre), og enhederne er skruet direkte ind i frontbaflen. Dette sker via raffinerede udfræsninger. En teknik, som både giver elegant forsænkning, optimal stabilitet og maksimal luftpassage på enhedernes bagside. Frontgrillen er magnetisk fastgjort, så du også får et rent og elegant look, hvis du foretrækker at bruge højtaleren uden frontstof. 

Dæmpemateriale og afstivning er placeret præcis dér, hvor det gør mest gavn – alle andre steder har den frie luftgennemstrømning første prioritet, og det gælder også placeringen af de avancerede Dual Flare refleksporten direkte bag hver basenhed. Denne placering giver perfekt timing og en naturlig forlængelse af basenhederne ned i frekvens helt uden unoder, efterslæb eller uønskede resonanser. Nogle andre producenter har en helt anden tilgang til kabinetdæmpning, men DALI har forlængst bevist, at deres princip fungerer i praksis og kompletter den samlede low-loss-tænkning. 

Nederst i kabinettet er delefilteret monteret direkte bag på terminalerne, så den elektriske signalvej bliver kortest mulig. Selve De nyudviklede terminalskruerne er af meget høj kvalitet, og de tillader flere typer af kabeltilslutninger, samtidig med at de sikrer optimal kontakt i hele højtalerens levetid. 

[Specifications - free]
2½ + ½3-vejs basrefleks konstruktion med 2 x bagudvendt basport 
Kabinet og frontplade i MDF
Frontgrill magnetisk fastgjort
Hybrid softdome/planar magnetostat diskant 
Bas/mellemtone-enheder med Clarity Cone membran og SMC-polstykke
Dobbelte bucking-magneter 
4-lags svingspole i bas/mellemtone-enheder  (aluminium/kobber)
3 x bagudvendte Dual Flare refleksporte
Terminaler til både spade, banan og rå kabelender
Anbefalet afstand til bagvæg: 20-80 120 cm

[What’s in the Box] 
Frontgrill
Gummipuder
Spikes
Låsemøtrikker
Halvkugleformede gummifødder
Spike-udliggere
Skruer til spike-udliggere
Værktøjssæt
Dokumentpakke


[oversæt IKKE dette skema]
PIM-Specifications: Loudspeaker - Loudspeaker


Produkt: 

	Applikation styring (ja/nej)
	 nej

	Andre teknologier
	 



	Frekvensområde (-3 dB)
	 34-30.000 Hz

	Frekvensområde (-6 dB)
	 

	Følsomhed (dB)
	 90 dB

	Delefrekvens (Hz)
	 400 / 2100 /14.000 Hz

	Impedans (ohm)
	 4 ohm

	Diskant størrelse
	 29 mm softdome / 45 mm planar magnetostat

	Mellemtone (")
	 

	Bas størrelse (")
	 3 x 7” træfiber



	Kabinet type
	 basrefleks

	Integreret vægbeslag (ja/nej)
	 nej

	Bi-wire (ja/nej)
	nej 

	Gulvstandere (ja/nej)
	 nej

	Spikes inkluderet (ja/nej)
	 ja

	Bordstandere (ja/nej)
	 nej

	Magnetisk afskærmet (ja/nej)
	 



Variant: 

	Farve
	 Black Ash

	Farve beskrivelse
	 Sort ask

	Vægt (kg)
	 24,6 kg

	Størrelse (B x H x D)
	 31,8 x 112,6 x 37,6 cm




Relaterede: White/hvid mat, Walnut/valnød, Natural Oak/eg


