[bookmark: OLE_LINK1][meta title - 60]
DALI OBERON 1 COBERON VOKAL C – unikt kompakt trådløst hi-fi højtalersystemtrådløs centerhøjtaler til DALI EQUI

[Meta description - 200]
DALI EQUI seriens centerhøjtaler er lige til at placere i et hi-fi-møbel. Klangen matcher alle andre modeller i systemet.Ægte trådløs hi-fi behøver hverken at være stort, svært eller dyrt. Disse kompakte højtalere er klar til at levere vellyd til både musik og TV. 3 års medlemsgaranti i HiFi Klubben. Se mere.

[teaseroverskrifter]
Kompakt trådløs hi-fi Klar trådløs filmdialog
Centerhøjtaler til Lækker lyd til musik og TVDALI EQUI 

[DALIOBERON1CBK]
[DALI OBERON VOKAL C] 
[trådløs højtaler]

[150-teaser]
DALI EQUI seriens centerhøjtaler er lige til at placere i et hi-fi-møbel. Klangen matcher alle andre modeller i systemet.Ægte trådløs hi-fi behøver hverken at være stort, svært eller dyrt. Disse kompakte højtalere er klar til at levere vellyd til både musik og TV.

[250-teaser]
OBERON 1 COBERON VOKAL C er en aktiv trådløs centerhøjtaler, som matcher alle de andre trådløse højtalere i DALI EQUI systemet. Den passer direkte ind i de fleste standard hi-fi-møbler, og den sikrer krystalklar dialog til film og TV-lyd. e hi-fi højtalere i kompakt og elegant design. Lyden er ægte hi-fi, og via den den smarte SOUND HUB COMPACT kan du også få suveræn TV-lyd med auto tænd/sluk og kontrol fra din TV-fjernbetjening. Flere farver.

[highlights bullets]
Trådløs aktiv centerhøjtaler
Klangmatchet til alle højtalere i DALI EQUI systemet
Perfekt til højkvalitets TV-lyd i surround via SOUND HUB / HDMI AUDIO MODULE
Klar og dynamisk gengivelse af dialog og effekter
Størrelse matcher de fleste standard hi-fi-møblerTrådløst aktivt kompakt hi-fi højtalersystem
Imponerende ren og dynamisk lyd for størrelsen
Perfekt til højkvalitets TV-lyd via HDMI og SOUND HUB COMPACT 
Trådløs signaloverførsel i 24-bit HD-kvalitet 
Automatisk tænd/sluk  

[Highlights header + highlights]
DALI OBERON 1 COBERON VOKAL C –   trådløs aktiv kompakthøjtaler centerhøjtaler med strålende hi-fi-lydtil din EQUI hjemmebiograf 
OBERON 1 COBERON VOKAL C er en aktive trådløse centerhøjtaler, som er skabt til at varetage den vigtige centerkanal i en trådløs DALI EQUI hjemmebiograf. Med sit kompakte design og fremadvendte basport passer den perfekt ind i de fleste hi-fi-møbler, men den fungerer lige så godt ved fritstående placering, for eksempel på en hylde under skærmen.

De to stærke 5,25” bas/mellemtone-enheder har membran i ægte træfiber, og de er bygget med DALIs unikke SMC-magnetsystem og low-loss-teknologi, så du får krystalklar gengivelse af stemmer, instrumenter og filmeffekter ved enhver lydstyrke. Ultra-letvægtsdiskanten sørger samtidig for masser af luft og detaljer i lyden. 
[bookmark: _GoBack]
Klangen på OBERON VOKAL C er naturligvis matchet, så du får et flot sammenhængende lydbillede i din hjemmebiograf, uanset hvilke højtalere fra DALI EQUI systemet, du har valgt til front- og bagkanaler. kompakthøjtalere, som kan give dig store hi-fi oplevelser, uden at du samtidig behøver at få et helt anlæg med tilhørende kabler ind i din stue. Sammen med en SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT kontrolenhed får du den samme trådløse funktion som med DALIs banebrydende CALLISTO C og RUBICON C systemer, men du får det til en langt mere overkommelig pris. 

OBERON 1 C leverer en imponerende ren, velopløst og dynamisk lyd for sin beskedne størrelse, og den kan sagtens fylde en mindre stue med musik eller filmlyd i flot hi-fi-kvalitet, selv uden brug af subwoofer. Når du samtidig sparer prisen på et separat anlæg oveni, bliver dette system pludselig til et særdeles interessant alternativ til en seriøs soundbar eller et traditionelt kompakt stereosystem. 

Perfekt til trådløs TV-lyd i ægte hi-fi kvalitet
Sammen med den smarte SOUND HUB COMPACT får du digital HDMI-tilslutning til dit TV inkl. Audio Return Channel (ARC), og det giver dig helt nye og lækre muligheder. Så kan du nemlig styre lydstyrken fra din eksisterende TV-fjernbetjening, og det hele tænder og slukker automatisk, så du kun skal koncentrere dig om at nyde den gode lyd.

En Bluesound musikstreamer eller et Bluesound indbygningsmodul (kun SOUND HUB) kan give dig adgang til trådløs musikstreaming i suveræn bedre-end-CD kvalitet på et letbetjent trådløst anlæg – med hele molevitten lige under fingerspidserne på din smartphone. 

Du kan også tilslutte dine andre lydkilder – inklusive alternative musikstreamere – til en sound hub og stadig nyde godt af den trådløse tilslutning og betjening af højtalerne. Alt det bedste fra det traditionelle og det trådløse hi-fi-univers samlet i ét system!

OBERON 1 COBERON VOKAL C fås med finish i sort ask, hvid mat, lys eg og mørk valnød

Læs mere om det trådløse DALI OBERON C-system her

[Pros]
Trådløst aktivt gulvhøjtalersætcenterhøjtaler
Klangmatchet til alle højtalere i DALI EQUI systemet
Perfekt til højkvalitets TV-lyd i surround via HDMI og SOUND HUB COMPACT / HDMI AUDIO MODULE
Imponerende rKlaren  og dynamisk lyd for størrelsengengivelse af dialog og effekter
Trådløs signaloverførsel i 24-bit HD-kvalitet via SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT
Bluetooth-streaming via SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT
Indbygget Klasse D-forstærker 
Specialbyggetde bas/mellemtone-enheder med SMC-magnetsystem 
Auto-tænd/sluk  
Solidt og resonansdæmpet kabinet Størrelse matcher standard hi-fi-møbler
Integreret nøglehuls-vægbeslag

[bookmark: OLE_LINK2][Cons]
Skal kombineres med SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT HDMI AUDIO MODULE for trådløs signaloverførsel 
Ikke dobbelt hybrid diskantmodul
Ikke direkte tilslutning til ekstern lydkilde 
Ikke betjeningsknapper direkte på højtalerenintegreret vægbeslag
SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT og evt. Bluesound-modul skal tilkøbes separat

[Body text]
DALI EQUI: Ægte hi-fi-streaming og trådløs surround 
DALI EQUI er en familie af trådløse, aktive hi-fi-højtalere, som tilbyder både stereo og surround sound med fantastisk lyd og nem opsætning. Filosofien bag EQUI er, at rigtig hi-fi-lyd skal være for ALLE – inklusive for dig, der ikke har lyst til et komplet anlæg med alle kabler og dimser, men stadig gerne vil have suveræn lydkvalitet. 

Alle EQUI produkter er fuldt kompatible med hinanden, så der er ikke noget, der forhindrer dig i at starte i det små og senere opgradere til et større eller bedre system. For eksempel fra stereo til surround eller fra kompakthøjtalere til et par gulvstående modeller. Med DALI EQUI er den trådløse hi-fi-lyd blevet både nemmere og bedre – både til musik, TV og filmlyd.

OBERON C serien – Rren lyd og høj råstyrke med indbygget Klasse D forstærker 
Det indbyggede Klasse D forstærkermodul i hver højtaler rummer to forstærkerkanaler på hver 50 watt, som fordeles separat til de forskellige enheder. Og du vil ikke være i tvivl om, at det er potente watt, når lyden brager ud af dine OBERON C højtalere. 

En af grundene til den fornemme lyd er netop, at den direkte kobling mellem forstærker og enhed gør det muligt at udnytte den tilgængelige effekt langt bedre end i en traditionel passiv højtaler med separat delefilter. Især fordi respons og frekvensgang på de enkelte enheder kan optimeres helt perfekt via indbygget digital signalbehandling (DSP).

Det aktive elektroniske delefilter er også indbygget i DSP’en, og fordi DALI har haft fuldt styr på alle enhedernes reaktioner, har det været muligt at lave et utrolig vellydende forstærkermodul, som kan køre alle enheder helt til grænsen uden nogensinde at overskride den. Du kan roligt skrue op for dit OBERON C system – dine ører skal nok sige stop, før højtalerne gør det. 

Linear Drive og SMC – et unikt magnetsystem 
Bas/mellemtone-enhederne i OBERON C rummer en specialdesignet udgave af DALIs revolutionerende og patentanmeldte ”Linear Drive” magnetsystem, som oprindelig blev udviklet til high-end serien EPICON. Linear Drive omfatter både et unikt design af magnetmotoren og et nyt magnetmateriale, SMC (Soft Magnetic Compound).

SMC er baseret på presset jernpulver, og det er så lidt elektrisk ledende (1.000-10.000 gange mindre end jern), at der ikke opstår forvrængning som følge af hvirvelstrøm i spolens kerne. SMC eliminerer en lang række forvrængningsprodukter, som traditionelle magnetsystemer må slås med. Samtidig er det formbart og kan støbes i præcis den form, man måtte ønske. 

100% optimerede low-loss enheder for suveræn præcision 
OBERON C bas/mellemtone-enhederne er aerodynamisk udformet og tillader ekstreme membranbevægelser uden luftkompression. Samtidig giver den specielle blanding af træfiber og papir en meget stiv og letbevægelig membran uden resonansproblemer. 

Det helt unikke ved OBERON C er imidlertid, at DALI har haft 100 procent kontrol over den tilsluttede forstærker, der jo er indbygget i højtaleren selv. Normalt indbygger man lidt ekstra mekanisk modstand for at sikre enheden mod overbelastning fra den tilsluttede forstærker, men her er der kun brugt præcis den modstand, som er nødvendig. Membranens ekstra bevægelighed hører du tydeligt i form af en særdeles dynamisk, præcis og ”hurtig” lyd, hvor selv kraftige transienter starter og stopper præcis, når de skal. 

Luftens frie bevægelse og de meget letbevægelige ophæng er to af grundpillerne i DALIs low-loss princip, som giver dig en fremragende detaljering og respons ved alle lydstyrker og ved alle typer musik. En OBERON C højtaler skal ikke ”sparkes i gang” som mange andre højtalere – musikken flyder altid let og ubesværet, og det eftertragtede tredimensionelle lydbillede træder tydeligt frem i rummet, også selvom du bare spiller stilfærdig baggrundsmusik. 

Ultralet diskant med avancerede løsninger 
OBERON-diskanten er en specialdesignet ultraletvægts 29 mm softdome, der rækker meget højt op i frekvens og samtidig langt nok ned til at matche de store 7” bas/mellemtone-enheder. En af måderne til at nå dette mål er brugen af kobberbeklædt aluminiumstråd til svingspolen i stedet for ren kobber. Denne ultralette svingspole arbejder i en meget kraftig ferrit-magnet, som holder alle bevægelser under jernhård kontrol. Hjulpet af en ultratynd magnetisk olie i svingspolegabet, som både forbedrer køling og kontrol. 

Den omhyggeligt beregnede kant omkring letvægtsmembranen sikrer en meget fin spredning af lyden. Det betyder, at du ikke behøver at sidde lige foran højtalerne for at få et overbevisende stereoperspektiv. Her kan hele familien lytte med, uden at nogen går glip af noget.

Stift og resonansdødt kabinet med perfekt timing 
Det stilrene og solide OBERON C-kabinet er bygget på DALIs egen fabrik for at få total kontrol over hele processen. Alle flader er udført i MDF (Medium Density Fibre), og enhederne er skruet direkte ind i frontbaflen. Dette sker via raffinerede udfræsninger, som både giver elegant forsænkning, optimal stabilitet og maksimal luftpassage på enhedernes bagside. 

Dæmpemateriale og afstivning er placeret præcis dér, hvor det gør mest gavn – alle andre steder har den frie luftgennemstrømning første prioritet, og det gælder også placeringen af refleksporten direkte bag hver basenhed. Nogle andre producenter har en helt anden tilgang til kabinetdæmpning, men DALI har forlængst bevist, at deres princip fungerer i praksis og kompletterer den samlede low-loss-tænkning.

Læs mere om det trådløse DALI OBERON C-system her 

[Specifications - free]
Trådløs aktiv centerkompakthøjtaler til DALI EQUI systemet
2-vejs basrefleks-konstruktion 
Trådløs 30-bit low-latency overførsel af HD-audio fra DALI SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT HDMI AUDIO MODULE
Maksimal opløsning på trådløst musiksignal: 24-bit/96kHz 
Indbygget analog Klasse D forstærker (Closed Loop, Self Oscillating) 
Effekt: 50 watt dual channel
Diskant: hybrid (29 mm softdome med ferro-fluid)
Bas/mellemtone: 2 x 5,25” med træfiber-membran 
Frekvensgang (±3dB): 39-26.000 Hz
Delefrekvens: 2350 Hz (elektronisk)
Indbygget D/A-konverter 
USB-tilslutning (kun service/opdatering) 
Auto-tænd/sluk   
Gummifødder, silikonedupper og frontgrill medfølger 
Anbefalet afstand fra væg: 1-50 cm
Energiforbrug i standby (netværk aktivt): 1,3 watt 
Mål: 16,2 x 27,4 x 23,4 cm (BxHxD)
Vægt: 4,2 kg
Farve: Sort ask, Hvid mat, Lys eg, Mørk valnød

[oversæt IKKE dette skema]
PIM-Specifications: Active/Wireless Speaker - Active/Wireless Speaker

	Produkt
	

	Applikations styring (ja/nej)
	nej

	Streamingtjenester
	

	Andre teknologier
	

	Lydkontrol vha. knap (ja/nej)
	janej

	IP certifikation
	

	Maksimal batteri (h)
	

	Ladetid (h)
	

	
	

	Lydudgang
	

	Lydindgang
	RCA L/R

	Andre udgange
	

	Andre indgange
	USB (service)

	Trådløs overføring
	24-bit

	
	

	Frekvensområde (-3 dB) (Hz)
	47-2630.000 Hz

	Frekvensområde (-6 dB) (Hz)
	

	Integreret forstærker (watt)
	250 watt dual channel

	Forvrængning (THD) (%)
	

	Delefrekvens (Hz)
	2.7002450 Hz

	Diskant størrelse (mm/")
	29 mm / 17x45 mm

	Mellemtone størrelse (")
	

	Bas størrelse (")
	5,26,5”

	Fuldtone enhed (")
	

	D/A konverting lyd
	Burr-Brown PCM1796

	
	

	Standby strømforbrug (watt)
	1,32 watt (netværk aktivt)

	Typisk energiforbrug, normal brug (watt)
	

	
	

	Fjernbetjening (ja/nej)
	

	Stemmestyring (ja/nej)
	nej

	Integreret vægbeslag (ja/nej)
	nej

	Kabinet type
	Basrefleks

	Radio type (DAB/FM/internet)
	

	Stereo parring (ja/nej)
	janej

	Bordstandere (ja/nej)
	nej

	Spikes inkluderet (ja/nej)
	nej

	Kabel længde (m)
	

	Aftageligt strømkabel (ja/nej)
	ja

	Variant
	

	Farve
	Shadow BlackSort ask, lys eg, mørk valnød, hvid mat

	Farve beskrivelse
	(sort/mørk grå)

	Vægt (kg)
	10,17,5 kg

	Størrelse (B x H x D)
	20,0 x 39,3 x 32,144,1 x 16,2 x 29,5 cm




Farve: Sort ask 
Pris: par
Relaterede produkter: Lys eg [DALIOBERON1CLOA], Mørk valnød [DALIOBERON1CWA], Hvid mat [DALIOBERON1CWH]
Bruttovægt: 10 kg
 
