[Meta titel - 60]
Bluesound NODE ICON – unik, eksklusiv og audiofil musikstreamer 

[Meta description - 200]
Eksklusiv og kompromissløs trådløs musikstreamer med lyd i referanse klassen, også for multirom, TV-lyd og head-fi. Kan brukes med alle anlegg. 6 års medlemsgaranti i HiFi Klubben. Se mere 

[teaseroverskrifter]
Suveren hi-fi streaming 

[BLSN530BK]
[Bluesound NODE ICON (N530)]
[Musikstreamer]

[150 – small teaser]
Eksklusiv og kompromissløs trådløs musikstreamer med lyd i referanse klassen, også for multirom, TV-lyd og head-fi. Kan brukes med alle anlegg.

[250 - teaser]
NODE ICON er en eksklusiv og kompromissløs trådløs musikstreamer til Bluesound multiroms-musikksystemet, men også til anlegg fra andre merker. Lyd og funksjonalitet er i referanseklassen, også for head-fi hodetelefoner og TV-lyd. 

[logoer Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, Deezer, TuneIn, Qobuz, Roon Ready] 

[highlights bullets]
Eksklusiv aluminiums finish med 5” frontdisplay
High-end innebyggede D/A-konvertere  
Audiofil THX AAA hodetelefon-forsterker
Lettvint TV-lyd via HDMI
Full trådløs integrasjon med Bluesound multiroms-systemet 

[Highlights header + highlights]
Bluesound NODE ICON – kompromissløs og eksklusiv musikstreamer med suveren lydkvalitet og multirom 
NODE ICON er en eksklusiv og audiofil trådløs musikstreamer, som gir deg alt det du kan drømme om, både til musikk, TV-lyd, multirom og head-fi. Her er alle mann satt til pumpene for å skape en kompromissløs og luksuriøs totalopplevelse, og den eksklusive aluminiums finishen med stort fargedisplay på fronten signaliserer, at du har beveget deg opp i toppklassen. 

Den beste er blitt enda bedre
De tidligere generasjonene av Bluesound NODE har alltid skilt seg ut for sine enestående yteevner, allsidige funksjonalitet og konkurransedyktige pris. Nå er lista hevet opp på et nytt nivå, og NODE ICON er den beste utgaven NODE noensinne. Her får du både overlegen yteevne, flott design og en enda bedre brukeropplevelse.

Ingeniørteamet hos Bluesound fikk i oppgave å bruke deres mangeårige erfaring og kunnskap til å skape en Bluesound-musikstreamer i referanseklassen. I hjertet av NODE ICON finner du en Bluesound Dual-Mono DAC, der anvender to av de beste stereo-DAC-chips fra den anerkjente DAC-produsent ESS Technologies. Sammen med høykvalitets low-noise regulatorer direkte på DAC-benene og den nye QRONO d2a-teknologi for DAC-optimalisering, leverer NODE ICON en utrolig klar og detaljert lyd, som vil gi deg enestående musikkopplevelser.

Ytterligere forbedringer kommer fra en ultra-støysvake strømforsyningen med et PI-filter og eksklusive Nichicon-kondensatorer, som hjelper til med å senke den samlede støygrensen ned på et uhørt lavt nivå. NODE ICON er bestykket med balanserte XLR-utganger for å sikre den beste ytelsen, og forhindre at det introduseres støy i signaloverførselen. Enda en løsning fra den øverste kvalitetshyllen.

Klar for Dirac Live digital romkorreksjon
NODE ICON er klargjort for det avanserte Dirac Live systemet for digital romkorreksjon. Når du har kjøpt en lisens online, kan du via en målemikrofon (ekstratilbehør) og telefon/tablet/PC eller Mac-en din, måle lydresponsen i forskjellige posisjoner i lytterommet ditt, deretter kompenserer systemet for bassresonanser og andre uregelmessigheter i lyden. 

Dirac Live kan gi en markant forbedring av lydkvaliteten din, og systemet er globalt anerkjent for sine store audiofile kvaliteter, som har gjort det svært populært i kinosaler, lydstudioer, luksusbiler og andre krevende sammenhenger. Via NODE ICON kan du nyte forbedringen på all din streaming musik, TV-lyden din og dine separate tilkoblede musikk-kilder. 

All verdens trådløse musikk rett i hånden 
Bluesound-appen gir deg totalt overblikk over all musikken din med albumcover og alle funksjoner rett under fingerspissene på telefonen eller tableten din. Du kan streame uendelige mengder av musikk fra TIDAL, Spotify Connect, Deezer, Qobuz, Roon og andre musikktjenester, og du kan spille all verdens lydformater – inklusive 24-bit – i uovertruffen kvalitet. 

Innebygget internettradio finner du naturligvis også, og med den smarte toveis Bluetooth-funksjonen kan du spille musikk i høy kvalitet på trådløse hodetelefoner. Det lekre fargedisplayet med albumvisning setter prikken over I-en.

Lettvint TV-lyd i toppkvalitet
NODE ICON har HDMI-tilkobling med Audio Return Channel (eARC) og HDMI-CEC. Det betyr, at TV-en og anlegget kommuniserer med hverandre via HDMI, så lydstyrke m.m. kan styres via din eksisterende TV-fjernkontroll. Bare koble til TV-en med en HDMI-kabel én gang for alle – så har du TV-lyd i toppkvalitet på anlegget!

NODE ICON starter opp og stenger ned automatisk, både sammen med TV og de andre inngangene inkl. Bluetooth og optisk. 

Kan kombineres på utallige måter inklusive multirom 
NODE ICON er primært skapt til bruk sammen med et eksisterende anlegg eller en effektforsterker, men du kan også bruke den sammen med et sett gode aktive høyttalere, så du får et selvstendig og kompakt anlegg med et minimum av apparater. Den er også genial for skrivebordet, hvis du vil nyte musikk i luksuskvalitet, mens du jobber. Her kommer det lekre fargedisplayet virkelig til sin rett, fordi du har det rett foran deg. En virkelig eksklusiv brukeropplevelse.

Hvis – eller rettere når – du får lyst, kan du lynraskt utvide systemet ditt med trådløse Bluesound multiroms-høyttalere, så du kan spille musikken i flere rom, både individuelt og samtidig. 

Som noe usedvanlig for en trådløs musikstreamer, kan du sette NODE ICON i dyp standby (0,5 watt) ved å trykke på touch-panelet på topplaten i cirka 10 sekunder, f.eks. hvis du ikke skal spille musikk i rommet på en god stund. Du vekker den igjen ved et kort trykk på samme panel, og så kan du glede deg over all den energien du har spart i mellomtiden. 

Bluesound NODE ICON (N530) fås i sort finish. Bluesound IR-fjernkontroll fås som ekstrautstyr.

[Pros]
Audiofil hi-fi musikkstreaming til alle anlegg og aktive høyttalere
Eksklusiv aluminiums finish med 5” fargedisplay i fronten
Dedikert innebygget high-end hodetelefon-forsterker med THX AAA teknologi
2 x ESS 9039Q2M D/A-konvertere i Dual-Mono Design
Dirac Live Ready
Brukervennlig app-kontroll fra smartphone/tablet samt fra PC/Mac 
Touchpanel på topplate for grunnleggende betjening (play/pause/volumen m.m.)
5 personlige brukerforvalg via touchknapper
TV-lyden kan styres fra din eksisterende TV-fjernkontroll via HDMI/eARC 
Bluetooth med aptX Adaptive og toveis-funksjon for trådløse hodetelefoner 
Apple AirPlay 
Støtter HD-lyd opptil 24-bit/192kHz samt DSD256
Både digitale og analoge tilkoblinger inkl. balansert XLR og USB
Full trådløs integrasjon med Bluesound multiroms-systemet inkl. NAD forsterkere/receivere og trådløse DALI høyttalersystemer med BluOS
Mange streamingtjenester (TIDAL, Spotify Connect, Deezer, Qobuz, Roon Ready, internettradio m.fl.)
Tilkobling for subwoofer inkl. Bass Management 
Bluesound IR-fjernkontroll fås som ekstrautstyr
Kan settes i strømbesparende offline standby (0,5 watt) 

[Cons]
Ikke så mange tilkoblingsmuligheter som enkelte full-size alternativer 
Noen alternativer støtter enda flere streamingtjenester
Ikke touchdisplay 
Det finnes enda mere kompakte alternativer

[Body text]
Audiofile godsaker – også til head-fi hodetelefoner
Er du en av de mange som har falt for head-fi, vil du også nyte den fornemme hodetelefon-forsterkeren, som bygger på den audiofile AAA-teknologien fra THX. Bluesound har utviklet sitt eget THX AAA-modul, som er designet spesielt til bruk i NODE streamerne. Den tekniske løsningen er basert på THX Frontier THXAAA-78 forsterkertrinn, og den ferdige modulen er selvfølgelig godkjent av THX. 

For å understreke de audiofile ambisjonene har NODE ICON fått hele to full-size 6,3 mm jack-utganger på fronten, og de matcher de fleste rendyrkede head-fi hodetelefoner, uten at du må bruke noe adapter. Du får også toveis Bluetooth med aptX Adaptive, så du helt ukomplisert kan nyte musikken din i høy kvalitet på trådløse hodetelefoner.

Den forseggjorte innebyggede hodetelefon-forsterkeren gjør NODE ICON til et svært spennende alternativ til en tilsvarende separat modell. Med NODE ICON på skrivebordet ditt – eller ved siden av lenestolen – er porten åpnet til hele det lekre Bluesound universet, og uendelige mengder av trådløs streaming-musikk i toppkvalitet. 

Har du platespilleren din koblet til systemet – for eksempel via den smarte trådløse Bluesound HUBen – kan du også sitte ved skrivebordet og nyte vinylsamlingen din på hodetelefoner. Noe det ellers kan være litt av en utfordring med via alminnelige hodetelefon-forsterkere. NODE ICON gir deg kort sagt lydkvalitet, brukervennlighet og muligheter helt i særklasse!

NODE ICON støtter dessuten avspilling av SACD-filer i DSD-format (kommende software-oppgradering). Skulle du velge å koble til TV-en din via HDMI og overføre bitstream-lydformatet, har NODE ICON innebygget Dolby Digital dekoder, som kan «downmikse» til stereolyd.

[concept text: Bluesound system_240815]

[Specifications - free]
Trådløs BluOS musikstreamer med multirom
5” farge-frontdisplay 
AirPlay 2 og Bluetooth 5.2, inkl. aptX Adaptive og toveis-funksjon for trådløse hodetelefoner
High-end hodetelefonutgang med dedikert THX Frontier THXAAA-78 forsterkertrinn (2 x 6,3 mm jack) 
Dirac Live Ready (lisens og målemikrofon kjøpes separat)
Kontroll av TV-lyd fra eksisterende TV-fjernkontroll via HDMI-CEC (inkl. ARC/eARC) samt IR-«learning» til bruk sammen med eldre TV-er
Touch-panel på topplate til grunnleggende betjening (play/pause/volumen m.m.), inkl. bevegelsessensor 
Touchknapper til 5 personlige brukerforvalg
Full trådløs integrasjon med Bluesound multiroms-systemet inkl. NAD-forsterkere/receivere og trådløse DALI høyttalersystemer med BluOS 
Støttede streamingtjenester: Spotify Connect, TIDAL/TIDAL Max, Qobuz, Roon Ready, Deezer, TuneIn internettradio m.fl.**
Trådløs streaming av musikk lagret lokalt på PC/Mac eller nettverksharddisk (NAS)
Lydformater: MP3, AAC, WMA (inkl. lossless), OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA, DSD256, Dolby Digital 5.1****
Dual-Mono DAC Design (2 x ESS 9039Q2M)
A/D-konverter: ESS 9826
Maksimal oppløsning: 24-bit/192kHz 
Quad-Core 1,8GHz ARM Cortex A53 prosessor 
Audio-inn: HDMI/eARC, optisk, RCA L/R, USB-C (eksterne USB-lagringsenheter)*** 
Audio-ut: optisk, coaxial, analog (balansert XLR, RCA, mulighet for FIXED output), USB-C), subwoofer (RCA)
Andre tilkoblinger; 12V trigger-ut, IR-inn, Ethernet 
Local Server Mode
Innebygget elektronisk delefilter ved tilkobling av subwoofer (80 Hz)
Innebygget dual-band trådløs nettverksfunksjon 802.11 ac (2,4GHz / 5GHz)*
Ethernet-tilkobling (RJ45 GigE) 
Strømforbruk i deep standby: 0,5 watt 
Medfølgende tilbehør: USB-strømforsyning/kabel (USB-C), Ethernetkabel, stereo RCA-kabel 
Mål: 22,0 x 8,4 x 19,3 cm (BxHxD)
Vekt:  kg
Farge: Sort

* Wi-fi-funksjonen deaktiveres ved tilkobling av kablet nettverk, så utstråling av RF-støy elimineres.
** Flere streamingtjenester vil bli lagt til senere.
*** USB-medier skal være FAT32-formaterte. NODE driver også eksterne mobile USB-harddisker uten egen strømforsyning.
**** Via HDMI og optisk inngang, automatisk downmiks til stereo

 
