[Meta titel - 60]
NAD C 3050 LE3030S – flot hi-fi i ikonisk retro NAD-designsuveræn NAD hi-fi lyd i 50 år  

[Meta description - 200]
Seriøs stereoforstærker i ikonisk retro NAD-design. Inkl. indbygget Bluesound streaming og nem TV-lyd via HDMI. Fortid og fremtid i skøn forening.Eksklusiv Limited Edition stereoforstærker skabt til at fejre 50-året for NAD’s grundlæggelse. Retro udenpå – topmoderne og bomstærk indeni! 3 års medlemsgaranti i HiFi Klubben. Se mere

[teaseroverskrifter]
Flot hi-fi i retro NAD design fylder 50 år

[logoer Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, Deezer, TuneIn, Qobuz, Roon Ready] 

[NADC3030BLSGRNADC3050LEWAGR]
[NAD C 3050 LE3030S] 
[Forstærker Integreret forstærkermed streaming]

[150-teaser]
Eksklusiv Limited EditionSeriøs stereoforstærker i ikonisk retro NAD-design. Inkl. indbygget Bluesound streaming og nem TV-lyd via HDMI. Fortid og fremtid i skøn forening.skabt til at fejre 50-året for NAD’s grundlæggelse. Retro udenpå – topmoderne og bomstærk indeni!


[250-teaser]
C 3050 LE3030S er en streaming stereoforstærker i ikonisk retro NAD-design. Her får du alt, hvad du behøver for at nyde al din musik i høj kvalitet, inkl. indbygget Bluesound musikstreaming og nem TV-lyd via HDMI. Fortid og fremtid i skøn forening. Limited Edition stereoforstærker skabt til at fejre 50-året for NAD’s grundlæggelse i 1972. Du får bl.a. kabinet i ægte valnød, traditionelle VU-metre og fysiske knapper på fronten. Bliver kun fremstillet i 1972 eksemplarer.


[Highlights bullets] 
Klassiske VU-metre og trykknapper til indgangsvalg på front
Indbygget Bluesound musikstreaming med app-kontrol og mange streamingtjenester (TIDAL, Spotify Connect, Apple AirPlay, internetradio m.m.)
HDMI/eARC til supernem TV-lyd 
Dedikeret pladespillerindgang/RIAA
Højkvalitets tilslutning til høretelefoner på front
Kabinet i ægte valnød finish, klassiske VU-metre og trykknapper til indgangsvalg på front
Indbygget MDC2 udvidelsesmodul med Bluesound streaming/multirum og Dirac rumkorrektion
Særdeles flot hi-fi-lyd med høj råstyrke
Fuld trådløs integration med Bluesound multirums-systemet inkl. trådløse DALI højtalersystemer med BluOS
Afspiller HD-lyd op til 24-bit/192kHz (inkl. MQA)

[Highlights header + highlights]
NAD C 3050 LE3030S – eksklusiv Limited Edition  integreret stereoforstærker med Bluesound musikstreaming og ikonisk retro NAD-designskabt til fejring af NAD’s 50-års jubilæum
C 3030S fra canadiske NAD er en unik streaming stereoforstærker, der er skabt som en hyldest til den klassiske 3030-model fra 70’erne. Retro-detaljerne inkluderer traditionelle højre/venstre VU-metre, trykknapper til indgangsvalg og NAD’s originale ”New Acoustic Dimension” i smukt svunget skråskrift på fronten. 
Se lige en ekstra gang på billederne af C 3050 LE. Får du også hjertebanken og den der underlige følelse af, at du lige har opdaget noget, der er helt specielt? 
Inde bag fronten finder du til gengæld ikke antydningen af retro. Her gemmer sig en topmoderne HybridDigital forstærker med 2 x 50 watt, som i bedste NAD-tradition kan drive selv vanskelige højtalere i overlegen stil. Du får samtidig alle de muligheder, du kan ønske dig til både digital og analog musik, inklusive indbygget Bluesound musikstreaming, 24-bit HD-lyd,  pladespillerindgang og en traditionel høretelefonudgang drevet af en højkvalitets indbygget høretelefonforstærker. 


Hvis du foretrækker en alternativ streamingløsning, kan du evt. vælge den billigere basismodel C 3030 og kombinere med en musikstreamer helt efter dit eget valg.
Uanset om du er så gammel, at du rent faktisk kan huske, dengang NAD-forstærkere så sådan ud, eller om du tilhører de yngre digitale indfødte, som har omfavnet kvaliteterne i vinylplader og analoge musikindspilninger, så er det uden for diskussion, at NAD C 3050 LE er noget helt specielt.

NAD C 3050 LE er nemlig en audiofil Limited Edition stereoforstærker, som er skabt til at fejre 50-året for NAD’s grundlæggelse i 1972. Designet er en hyldest til den klassiske 3030-model fra 70’erne, og retro-detaljerne inkluderer ligesom på den oprindelige 3030’er kabinetsvøb i ægte valnød, traditionelle højre/venstre VU-metre, trykknapper til indgangsvalg og NAD’s originale ”New Acoustic Dimension” i smukt svunget skråskrift på fronten. 

C 3050 LE bliver kun fremstillet i 1972 eksemplarer totalt, og på bagsiden får du en jubilæums-navneplade med forstærkerens unikke nummer i serien. Alt i alt en kombination, som burde kalde tårerne frem i øjnene på enhver hi-fi-entusiast med smag for NAD og ægte forstærkerklassikere. Fortid og fremtid i skøn forening – slå hellere til, mens du har chancen. HiFi Klubben får kun tildelt en meget begrænset håndfuld af denne eksklusive jubilæumsmodel.

OBS: I løbet af 2023 vil NAD lancere en ”standardversion” af C 3050, som ikke har samme eksklusive kabinetfinish i ægte valnød. Standardversionen vil også som udgangspunkt blive solgt uden BluOS MDC2-modulet.

2 x 100 watt, HybridDigital konstruktion, Bluesound – musikstreaming og Dirac rumkorrektionpå den lækre måde
Inde bag fronten finder du ikke antydningen af retro. Her gemmer sig en topmoderne HybridDigital forstærker med digitalt indgangstrin og NAD’s helt unikke version af UcD effekttrinet fra Hypex. Effekten er solide 2 x 100 watt, som i bedste NAD-tradition kan drive selv meget strømkrævende højtalere i overlegen stil. Du får samtidig alle de muligheder, du kan ønske dig til både digital og analog musik, inklusive 24-bit HD-lyd og indbygget Bluesound musikstreaming. 

Bluesound er anerkendt som et af markedets allerbedste trådløse musiksystemer til musikstreaming og multirum, og BluOS-udvidelsesmodulet er indbygget i C 3050 LE fra fabrikken. Så Her har du alverdens trådløse musik lige under fingerspidserne på din telefonved hånden, og du kan lytte til det hele i meget høj kvalitet. Bluesound er også et multirums-system, så du nemt kan udvide med trådløse Bluesound-højtalere i resten af dit hjem. Det betyder, at du kan spille den samme eller forskellig musik i alle de rum, du ønsker, og du styrer det hele via en den brugervenlige BluOS app på din telefon eller tablet.
og du får basisversionen af det avancerede Dirac Live rumkorrektions-system med i købet (kan opgraderes til fuld version). Med denne kombination kan du løse næsten enhver musikalsk udfordring til topkarakter.

Nem TV-lyd i topkvalitet og tovejs Bluetooth til trådløse høretelefoner
C 3050 LE3030S har HDMI-indgang med eARC, så du kan tilslutte dit TV med et HDMI-kabel og spille TV-lyden på anlægget i optimal digital kvalitet. Forstærkeren tænder automatisk sammen med TV’et, og du kan styre lydstyrken på anlægget med din eksisterende TV-fjernbetjening. Når du først har prøvet det, vil du aldrig undvære det igen.

[Hero Quote]
Elsker du også det klassiske NAD-look fra 70’erne? Her kan du nyde det med spritny teknologi inde bag fronten. Du får fed lyd, indbygget Bluesound og HDMI til TV-lyd, så hele dit setup spiller max. Lige til hæderspladsen i reolen.


Via den smarte tovejs Bluetooth-funktion kan du selv vælge, om du vil spille trådløs musik fra din telefon på forstærkeren, eller om du vil spille trådløst fra forstærkeren til et par trådløse Bluetooth-høretelefoner. Perfekt til de øjeblikke, hvor du gerne vil lytte til dit favoritalbum uden at forstyrre resten af huset. Du får også traditionel høretelefonudgang drevet af en separat indbygget højkvalitets høretelefonforstærker.

[Pros]
Indbygget Bluesound musikstreaming med app-kontrol og mange streamingtjenester  (TIDAL, Spotify Connect, Apple AirPlay, internetradio m.m.)
Relativt kompakte mål (bredde 35,6 cm)
Kabinet i ægte valnød finish 
Klassiske VU-metre og trykknapper til indgangsvalg på front

Særdeles flot hi-fi-lyd med høj råstyrke
Hypex HybridDigital UcD effekttrin 
Apple AirPlay 2 og Bluetooth med aptX HD og tovejs-funktion til trådløse høretelefoner 
Præinstalleret MDC2 udvidelsesmodul med Bluesound streaming/multirum og Dirac rumkorrektion
Mange streamingtjenester (TIDAL, Spotify Connect, Deezer, Qobuz, Roon Ready, internetradio m.fl.) 
Fuld trådløs integration med Bluesound multirums-systemet inkl. trådløse DALI højtalersystemer med BluOS
HDMI/eARC til optimal digital supernem TV-lyd inkl. auto tænd/sluk og lydkontrol via TV-fjernbetjening 
Bluetooth 5.4 med aptX HD og AAC 
Afspiller HD-lyd op til 24-bit/192kHz, også via optisk indgang (inkl. MQA)
Dedikeret RIAA/pladespillerindgang/RIAA (MM)
Tovejs Bluetooth-funktion til trådløse høretelefoner (inkl. aptX HD)
Højkvalitets tilslutning til høretelefoner på front
A/B-vælger til to sæt højtalere

[Cons]
Ikke mulighed for udvidelse med MDC2-moduler
Ikke tovejs Bluetooth-funktion
Ikke Hypex nCore effekttrin
Kun plads til et enkelt MDC2 udvidelsesmodul
Kan ikke brokobles til større effekt i mono
Kun ét sæt højtalerterminaler
MC-pickupper kræver separat RIAA-forstærker
Ikke USB-B indgang til USB-lagermedier eller digital lyd fra computer
Matcher ikke 43 cm full-size anlæg i bredden 


[Body text]
Masser af tilslutninger 
NAD C 3050 LE har masser af tilslutningsmuligheder til alt dit udstyr. De digitale indgange består af optisk og coaxial samt HDMI med eARC til TV-lyd. Blandt de analoge indgange får du en dedikeret indgang til pladespiller (MM), så du direkte kan tilslutte din pladespiller og nyde dine favoritplader. Selv NAD’s ikoniske pre-out/main-in tilslutninger på bagsiden er kommet til live igen. En højkvalitets indbygget høretelefon-forstærker til kablede høretelefoner sætter prikken over i’et.

MDC2-modul med Bluesound, multirum og Dirac rumkorrektion
C 3050 LE er en luksusversion, som leveres med NAD’s eksklusive BluOS MDC2-modul præ-installeret fra fabrikken. Modulet giver dig trådløs Bluesound musikstreaming indbygget i forstærkeren, så du kan spille musik fra en lang række populære musiktjenester, fra titusindvis af radiostationer på nettet eller fra en almindelig USB-nøgle. 

Bluesound er også et multirums-system, så du nemt kan udvide med trådløse Bluesound højtalere i resten af dit hjem. Dermed kan du spille den samme eller forskellig musik i alle de rum, du ønsker, og du styrer det hele via en en flot og brugervenlig app på din telefon.

MDC2-modulet inkluder også basisversionen af det avancerede Dirac Live system til digital rumkorrektion. Via en medfølgende målemikrofon og din smartphone/tablet/PC/Mac kan du udmåle lydresponsen i forskellige positioner i dit lytterum, hvorefter systemet automatisk kompenserer for de fejl, der måtte opstå i dette sammenspil, typisk en for buldrende bas.

Den medfølgende version af Dirac Live er fuldt tilstrækkelig til langt de fleste behov, men ellers kan du opgradere licensen og få Full Frequency-versionen, som medtager hele frekvensområdet op til den højeste diskant. Dirac rumkorrektionen vil fungere på al din musik, fordi MDC2-systemet tillader at sende alle tilsluttede lydkilder omkring modulet, før lyden sendes videre ud til dine højtalere.

MDC2-modulet kan nemt udskiftes, hvis der engang i fremtiden skulle komme en endnu bedre streamingløsning eller en anden teknologi, som du vil prioritere. En genial og unik detalje, som for længst har bevist sin værdi på en lang række af NAD’s forstærkere og AV-receivere.

NAD Hybrid Digital –  kunsten at forvandle ren strøm til ren vellyd 
Den fremragende lydkvalitet i NAD C 3050 LE3030S bygger på et digitalt indgangsmodul kombineret med en analog switching-forstærker, også kendt som Klasse D. Denne konstruktion kalder NAD selv for en ”hybrid digital forstærker”, og det dækker ganske godt tankegangen bagved. Den aktive strømforsyning er langt mere kompakt end en traditionel type med kobber-transformator, men den yder endnu højere, er utroligt støjsvag og samtidig urokkeligt stabil over for de uundgåelige spændingsudsving på ellysnettet. 

Ud over den høje lydkvalitet er en anden fordel ved konstruktionen, at den er utroligt effektiv. Her omsættes langt mere af den brugte energi til lyd i forhold til strømforsyningen i en traditionel analog forstærker. Effektiviteten sparer på elregningen, og du får også mulighed for at gemme forstærkeren væk bag en låge, bare du sørger for, at den har lidt luft omkring sig. 

[Specifications - free] 
Limited Edition, individuelt nummereret fra 1 til 1972
Finish i ægte valnød finér
Apple AirPlay 2 og Bluetooth 5.40, inkl. aptX HD og AAC og tovejs-funktion til trådløse høretelefoner
Indbygget Bluesound musikstreaming med multirum
Lydformater (max 24-bit/192kHz): FLAC, MQA, WAV, AIFF, MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS
Fuld trådløs integration med Bluesound multirums-systemet og trådløse DALI højtalersystemer med BluOS
1 x plads til MDC2 udvidelsesmodul (BluOS/Dirac modul er installeret fra fabrikken)*
Hypex HybridDigital UcD effekttrin 
Understøtter op til 24-bit/192kHz  via optisk alle digitale indgange 
32-bit/384kHz TI PCM5242 differential DAC  
Tilslutning for to par højtalere (individuelt eller parallelt) 
Guldbelagte terminaler 
Dirac målemikrofon og fFjernbetjening medfølger (SR10)
Mekanisk tænd/sluk på bagside
Strømforbrug (off): 0,1 watt
Strømforbrug auto-standby (Network Standby OFF): 0,5 watt 
Strømforbrug auto-standby (Network Standby ON): 0,5 watt 
*C 3050 LE kan kun udvides med MDC2 indbygningsmoduler. Ældre MDC-moduler er ikke kompatible. Den medfølgende Dirac Live licens gælder basisversionen, som er fuldt tilstrækkelig i de fleste tilfælde. Kan opgraderes til fuld version mod betaling.

[oversæt IKKE dette skema]
PIM-Specifications: Stereo Amplifier / Stereo Amplifier

	Produkt
	

	Applikation styring (ja/nej)
	ja

	Andre teknologier
	BluOS, aptX, aptX HD, MDC2, Dirac Live

	Lydkontrol vha. knap (ja/nej)
	ja

	
	

	Lydudgang
	L/R analog pre-out (RCA), sSubwoofer, høretelefoner (1/4” på front)

	Lydindgang
	Digital: HDMI/eARC, coaxial, optisk digital/Toslink, 
Analog: L/R stereo-in (RCA), phono-in (MM), main-in

	Andre udgange
	12V Trigger-out, speaker A/B

	Andre indgange
	IR-in, USB (service), 2 x USB-A, Ethernet (RJ45), MDC2 port

	Trådløs overføring
	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.40 (2-vejs)

	
	

	Udgangseffekt 4 ohm (watt)
	2 x 100 50 watt (20-20.000Hz)

	Udgangseffekt 6 ohm (watt)
	

	Udgangseffekt 8 ohm (watt)
	2 x 100 50 watt (20-20.000Hz)

	Forvrængning (THD, %) 
	0,03% 

	Signal/støjforhold (dB)
	>95dB 90 dB (1 watt)

	Dæmpningsfaktor
	>52

	Dynamisk effekt (watt)
	180 120 watt/8 ohm, 250 watt/4 ohm, 300 390 watt/2 ohm (IHF)

	
	

	Standby strømforbrug (watt)
	<0,5 watt 

	Typisk energiforbrug, normal brug (watt)
	

	
	

	Udvidelsesmoduler (ja/nej)
	janej

	Moduler
	Bluesound (MDC2 BluOS-D)

	HDMI indgange (antal)
	1

	HDMI udgange (antal)
	0

	HDMI version
	

	HDMI ARC/CEC (ja/nej)
	ja (eARC)

	RS 232 (ja/nej)
	nej

	
	

	Radio type
	internet

	Bi-amping (ja/nej)
	nej

	Fjernbetjening (ja/nej)
	ja 

	Stemmestyring (indbygget/via ekstern smarthøjtaler/nej)
	via ekstern smarthøjtalernej

	
	

	Audio dekoder
	

	Audio formater
	FLAC, MQA, WAV, AIFF, MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS

	Variant
	

	Farve
	Grafit

	Farve beskrivelse
	

	Vægt (kg)
	10 5,8 kg

	Størrelse (B x H x D)
	43,5 x 11,0 x 35,535,6 x 12,9 x 32,9 cm



