[Meta title] 60
Essentials Basic BananaBase Banana 1 BFA – prisvenligt BFA-bananstik til højtalerkabler 

[Meta description] – 200
Prisvenligt og velfungerende BFA-bananstik til sikker tilslutning mellem højtalerkabel og terminal. Forgyldte Forsølvede kontaktflader. 3 års medlemsgaranti i HiFi Klubben. Se mere

[ESSBA1BANBFASIESSBA1BANANA]
[Essentials Basic BananaBase Banana 1 BFA] 
[højtalertilbehør]

[150-teaser]
Prisvenligt og velfungerende BFA-bananstik til sikker tilslutning mellem højtalerkabel og terminal. Forgyldte Forsølvede kontaktflader.

[250-teaser]
Essentials Basic BananaBase Banana 1 BFA er et prisvenligt BFA-bananstik, der passer til de fleste til almindelige højtalerkabler. En enkel, sikker og fleksibel måde at forbinde kabler til højtalerterminaler. Forgyldte Forsølvede kontaktflader. Sælges parvist.

[Highlights bullets]
Solid og sikker tilslutning
Beskyttende plastikkappe
BFA-kontakter med Forgyldte forsølvede kontaktflader
Kan bruges til de fleste anlæg og højtalere
Sælges parvistPasser til kabler op til 6 mm2

[Highlights header + highlights]
Essentials Basic BananaBase Banana 1 BFA – prisvenligt BFA-bananstik til nem og sikker tilslutning af højtalerkabler
Essentials Basic BananaBase Banana 1 BFA er et prisvenligt og veludført BFA-bananstik til højtalerkabler. Et bananstik er en god løsning, når du skal tilslutte et dit højtalerkabel til terminalerne på anlæg eller højtalere. 

Kontaktfladerne er i sølv for den bedste forbindelse. Plastikkappen giver en god sikkerhed mod at kortslutte forstærkeren, hvis du har været uheldig med monteringen eller kommer til at tabe en metalgenstand ned over stikkene. Lederen fastgøres med to skruer, og stikket passer både til tynde og kraftigere kabeltyper. Stikket giver en god kontakt, og kablet bliver nemt at frakoble igen, hvis du skal flytte rundt på dit udstyr. Basic Banana er eEn ægte kvalitetsløsning, som holder en høj teknisk standard på trods af sit simple udseende.


Kontaktfladerne er forgyldte for at forhindre, at iltning med tiden ødelægger kontaktegenskaberne. Plastikkappen giver en god sikkerhed mod at kortslutte forstærkeren, hvis du har været uheldig med monteringen eller kommer til at tabe en metalgenstand ned over stikkene. Lederen fastgøres med to skruer, og stikket passer både til tynde og kraftige kabeltyper.

Bemærk: For at forhindre uheld er terminalerne på forstærkere, receivere og højtalere normalt blokeret med små plasticpropper. Disse skal lirkes ud med en meget lille skruetrækker eller en anden spids genstand, inden du kan tilslutte bananstikkene.

Essentials Basic BananaBase Banana 1 BFA sælges parvisti sæt med 4 styk (2 x rød, 2 x sort). Kan også købes stykvist i HiFi Klubbens fysiske butikker.

[Pros]
Solid og sikker tilslutning
Beskyttende plastikkappe
BFA-kontakter med forsølvede kontaktflader
Forgyldte kontaktflader
Kan bruges til de fleste anlæg og højtalere
Passer til kabler op til 6 mm2
Sælges parvist

[Cons]
Der findes mere eksklusive alternativer
Passer ikke til meget kraftige kabler (over 6 mm2)

[Body text]

[Specifications - free]
BFA-Bbananstik til højtalerkabler
Udført i messing med Fforgyldtesølvede 6-spring beryllium-kobber kontaktfladerkontakter 
Yderskal i ABS
Maksimal kabeltykkelse (ekskl. isolering): 6 mm2 / 9AWG / 4,2 mm Ø
Mål (pr. stik): 1 x 5 x 1 cm
Farve: sort/rød
Maksimal kabeltykkelse (ekskl. isolering): 3,3 mm2 / 12AWG
Sælges i sæt med fire styk (2 x rød, 2 x sort)
Kan også købes stykvist i HiFi Klubbens fysiske butikkerSælges parvist. 
OBS: Ved bestilling af flere stik fordeles ligeligt mellem rød og sort farve, med mindre andet ønskes.


BemærkOBS: For at forhindre uheld er terminalerne på forstærkere, receivere og højtalere normalt blokeret med små plasticpropper. Disse skal lirkes ud med en meget lille skruetrækker eller en anden spids genstand, inden du kan tilslutte bananstikkene.

