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DALI OBERON 1 CON-WALL C –  kompakt trådløst EQUI hi-fi væghøjtaler
system

[Meta description - 200]
Få lækker trådløs hi-fi lyd til både dit TV og din musik. Perfekt til væggen – og du kan styre lyden fra din eksisterende TV-fjernkontrol!Ægte trådløs hi-fi behøver hverken at være stort, svært eller dyrt. Disse kompakte EQUI højtalere leverer vellyd til både musik og TV. 3 års medlemsgaranti i HiFi Klubben. Se mere.

[teaseroverskrifter]
Ægte tTrådløs hi-fi til væggen
EQUI kompakthøjtalerehøjtalere til musik og TV-lyd

[DALIOBERONONWALLCBKDALIOBERON1CBK]
[DALI OBERON 1 CON-WALL C] 
[trådløs højtaler]

[150-teaser]
Få lækker trådløs hi-fi lyd til både dit TV og din musik. Perfekt til væggen – og du kan styre lyden fra din eksisterende TV-fjernkontrol!Ægte trådløs hi-fi behøver hverken at være stort, svært eller dyrt. Disse kompakte EQUI højtalere leverer vellyd til både musik og TV.

[250-teaser]
OBERON 1 CON-WALL C er et trådløset EQUI højtaleresystem i kompakt og elegant og diskret fladt design perfekt til vægmontering, f.eks. ved siden af dit TV. Her kan du få suveræn TV-lyd med auto tænd/sluk og kontrol fra din TV-fjernbetjening. De nødvendige forstærkere er indbygget i hver højtaler, så du slipper helt for højtalerkabler. Seriøs hi-fi både til musik og TV-lyd. 

[highlights bullets]
Trådløst aktivt kompakt EQUI højtalersystemTrådløs aktiv EQUI kompakthøjtaler
Fladt design til vægmontering f.eks. ved siden af TV
Imponerende ren og dynamisk lyd for størrelsen 
Masser af muligheder både til musik, TV-lyd og trådløs surround (via SOUND HUB + HDMI AUDIO MODULE)
Trådløs signaloverførsel i 24-bit HD-kvalitet 
Automatisk tænd/sluk   

[Highlights header + highlights]
DALI OBERON 1 CON-WALL C – trådløs aktiv EQUI kompakthøjtaler væghøjtaler med flot hi-fi-lækker lyd til musik, TV-lyd og trådløs surround
OBERON 1 CON-WALL C er aktive trådløse EQUI kompakthøjtalere i elegant og kompakt fladt design, som er ideelt til vægmontering, typisk ved siden af dit TV. Her kan du nyde både musik og TV-lyd i strålende hi-fi-kvalitet, kan give dig store hi-fi oplevelser, uden at du samtidig behøver at få et stort helt anlæg med tilhørende kabler ind i din stue. Det eneste, du behøver ud over højtalerne, er en SOUND HUB eller den ekstra kompakte SOUND HUB COMPACT, som kan gemmes bekvemt væk bag dit TV. 

Uanset hvilken hub du vælger at tilkøbe, er du klar til strålende hi-fi-lydkvalitet til både trådløs musik og TV-lyd i stereo. Du kan tilmed bruge OBERON 1 CON-WALL C som fronthøjtalere i en superlækker og brugervenlig trådløs EQUI hjemmebiograf (via DALI SOUND HUB + HDMI AUDIO MODULE).

OBERON 1 CON-WALL C leverer en imponerende ren, velopløst og dynamisk lyd for sin beskedne størrelsepå trods af sit flade og diskrete design, og den kan sagtens fylde en mindre stue med musik eller filmlyd i flot hi-fi-kvalitet. Når du samtidig sparer prisen på et separat anlæg oveni, bliver dette system pludselig til et særdeles interessant alternativ til en seriøs soundbar eller et traditionelt kompakt stereosystem. Hvis du vil have mere og bedre bas, kan du tilføje en subwoofer efter eget valg. Endda trådløst, hvis du ønsker det (via DALI WSR adapter).

Perfekt til trådløs TV-lyd i ægte hi-fi kvalitet
Sammen med den smarte SOUND HUB COMPACT får du digital HDMI-tilslutning til dit TV inkl. Audio Return Channel (ARC), og det giver dig helt nye og lækre muligheder. Så kan du nemlig styre lydstyrken fra din eksisterende TV-fjernbetjening, og det hele tænder og slukker automatisk, så du kun skal koncentrere dig om at nyde den gode lyd.

En Bluesound musikstreamer eller et Bluesound indbygningsmodul (kun SOUND HUB) kan give dig adgang til trådløs musikstreaming i suveræn bedre-end-CD kvalitet på et letbetjent trådløst anlæg – med hele molevitten lige under fingerspidserne på din smartphone. 

Du kan også tilslutte dine andre lydkilder – inklusive alternative musikstreamere – til en sound hub og stadig nyde godt af den trådløse tilslutning og betjening af højtalerne. Alt det bedste fra det traditionelle og det trådløse hi-fi-univers samlet i ét system!

OBERON 1 CON-WALL C fås med finish i sort ask, hvid mat, lys eg og mørk valnød

OBS: Alle højtalere i OBERON C systemet kræver en SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT for at spille. Selve forbindelsen mellem højtalere og hub er fuldt trådløs, men alle trådløse funktioner (inkl. Bluetooth) samt alle indgange til lydkilder kører via hubben.

[Pros]
Trådløst aktivt kompakt kompakt EQUI højtalersystem
Fladt design til vægmontering f.eks. ved siden af TV
system
Imponerende ren og dynamisk lyd for størrelsen
Perfekt til både musik, højkvalitets TV-lyd og trådløs surround (via SOUND HUB + HDMI AUDIO MODULE)
Trådløs signaloverførsel fra hub til højtalere i 24-bit HD-kvalitet 
Bluetooth-streaming via SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT 
Indbyggede Klasse D-forstærkere 
Specialbyggede bas/mellemtone-enheder med SMC-magnetsystem 
Auto-tænd/sluk   
Mulighed for trådløs subwoofer (via WSR adapter)
Integreret nøglehuls-vægbeslag

[bookmark: OLE_LINK2][Cons]
Skal kombineres med SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT for trådløs signaloverførsel 
[bookmark: _GoBack]Ikke dobbelt hybrid diskantmodul
Ikke betjeningsknapper direkte på højtaleren
Ikke direkte tilslutning til ekstern lydkilde 
Surround og indbygget Bluesound kun muligt sammen med SOUND HUB

[Body text]
DALI EQUI: Ægte hi-fi-streaming og trådløs surround 
DALI EQUI er en familie af trådløse, aktive hi-fi-højtalere, som tilbyder både stereo og surround sound med fantastisk lyd og nem opsætning. Filosofien bag EQUI er, at rigtig hi-fi-lyd skal være for ALLE – inklusive for dig, der ikke har lyst til et komplet anlæg med alle kabler og dimser, men stadig gerne vil have suveræn lydkvalitet. 

Alle EQUI produkter er fuldt kompatible med hinanden, så der er ikke noget, der forhindrer dig i at starte i det små og senere opgradere til et større eller bedre system. For eksempel fra stereo til surround eller fra kompakthøjtalere til et par gulvstående modeller. Med DALI EQUI er den trådløse hi-fi-lyd blevet både nemmere og bedre – både til musik, TV og filmlyd.

OBERON C serien – ren lyd og høj råstyrke med indbygget Klasse D forstærker 
Det indbyggede Klasse D forstærkermodul rummer to forstærkerkanaler på hver 50 watt, som fordeles separat til de forskellige enheder. Og du vil ikke være i tvivl om, at det er potente watt, når lyden brager ud af din OBERON C højtaler. 

En af grundene til den fornemme lyd er netop, at den direkte kobling mellem forstærker og enhed gør det muligt at udnytte den tilgængelige effekt langt bedre end i en traditionel passiv højtaler med separat delefilter. Især fordi respons og frekvensgang på de enkelte enheder kan optimeres helt perfekt via indbygget digital signalbehandling (DSP).

Det aktive elektroniske delefilter er også indbygget i DSP’en, og fordi DALI har haft fuldt styr på alle enhedernes reaktioner, har det været muligt at lave et utrolig vellydende forstærkermodul, som kan køre alle enheder helt til grænsen uden nogensinde at overskride den. Du kan roligt skrue op for dit OBERON C system – dine ører skal nok sige stop, før højtalerne gør det. 

Linear Drive og SMC – et unikt magnetsystem 
Bas/mellemtone-enhederne i OBERON C rummer en specialdesignet udgave af DALIs revolutionerende og patentanmeldte ”Linear Drive” magnetsystem, som oprindelig blev udviklet til high-end serien EPICON. Linear Drive omfatter både et unikt design af magnetmotoren og et nyt magnetmateriale, SMC (Soft Magnetic Compound).

SMC er baseret på presset jernpulver, og det er så lidt elektrisk ledende (1.000-10.000 gange mindre end jern), at der ikke opstår forvrængning som følge af hvirvelstrøm i spolens kerne. SMC eliminerer en lang række forvrængningsprodukter, som traditionelle magnetsystemer må slås med. Samtidig er det formbart og kan støbes i præcis den form, man måtte ønske. 

100% optimerede low-loss enheder for suveræn præcision 
OBERON C bas/mellemtone-enhederne er aerodynamisk udformet og tillader ekstreme membranbevægelser uden luftkompression. Samtidig giver den specielle blanding af træfiber og papir en meget stiv og letbevægelig membran uden resonansproblemer. 

Det helt unikke ved OBERON C er imidlertid, at DALI har haft 100 procent kontrol over den tilsluttede forstærker, der jo er indbygget i højtaleren selv. Normalt indbygger man lidt ekstra mekanisk modstand for at sikre enheden mod overbelastning fra den tilsluttede forstærker, men her er der kun brugt præcis den modstand, som er nødvendig. Membranens ekstra bevægelighed hører du tydeligt i form af en særdeles dynamisk, præcis og ”hurtig” lyd, hvor selv kraftige transienter starter og stopper præcis, når de skal. 

Luftens frie bevægelse og de meget letbevægelige ophæng er to af grundpillerne i DALIs low-loss princip, som giver dig en fremragende detaljering og respons ved alle lydstyrker og ved alle typer musik. En OBERON C højtaler skal ikke ”sparkes i gang” som mange andre højtalere – musikken flyder altid let og ubesværet, og det eftertragtede tredimensionelle lydbillede træder tydeligt frem i rummet, også selvom du bare spiller stilfærdig baggrundsmusik. 

Ultralet diskant med avancerede løsninger 
OBERON-diskanten er en specialdesignet ultraletvægts 29 mm softdome, der rækker meget højt op i frekvens og samtidig langt nok ned til at matche de store 7” bas/mellemtone-enheder. En af måderne til at nå dette mål er brugen af kobberbeklædt aluminiumstråd til svingspolen i stedet for ren kobber. Denne ultralette svingspole arbejder i en meget kraftig ferrit-magnet, som holder alle bevægelser under jernhård kontrol. Hjulpet af en ultratynd magnetisk olie i svingspolegabet, som både forbedrer køling og kontrol. 

Den omhyggeligt beregnede kant omkring letvægtsmembranen sikrer en meget fin spredning af lyden. Det betyder, at du ikke behøver at sidde lige foran højtalerne for at få et overbevisende stereoperspektiv. Her kan hele familien lytte med, uden at nogen går glip af noget.

Stift og resonansdødt kabinet med perfekt timing 
Det stilrene og solide OBERON C-kabinet er bygget på DALIs egen fabrik for at få total kontrol over hele processen. Alle flader er udført i MDF (Medium Density Fibre), og enhederne er skruet direkte ind i frontbaflen. Dette sker via raffinerede udfræsninger, som både giver elegant forsænkning, optimal stabilitet og maksimal luftpassage på enhedernes bagside. 

Dæmpemateriale og afstivning er placeret præcis dér, hvor det gør mest gavn – alle andre steder har den frie luftgennemstrømning første prioritet, og det gælder også placeringen af refleksporten direkte bag hver basenhed. Nogle andre producenter har en helt anden tilgang til kabinetdæmpning, men DALI har forlængst bevist, at deres princip fungerer i praksis og kompletterer den samlede low-loss-tænkning.

[Specifications - free]
Trådløs aktiv kompakthøjtaler væghøjtaler til DALI EQUI systemet
2-vejs basrefleks-konstruktion 
Trådløs 30-bit low-latency overførsel af HD-audio fra DALI SOUND HUB / SOUND HUB COMPACT
Moduler til Bluesound musikstreaming og HDMI/trådløs surround kan tilkøbes til SOUND HUB
Maksimal opløsning på trådløst musiksignal: 24-bit/96kHz 
Indbygget analog 50 watt dual-channel Klasse D forstærker (Closed Loop, Self Oscillating) 
Diskant: 29 mm softdome med ferro-fluid
Bas/mellemtone: 5,25” med træfiber-membran 
Indbygget D/A-konverter 
Auto-tænd/sluk 
Gummifødder, silikonedupper, kabelclips og frontgrill medfølger 
Anbefalet afstand fra væg: 1-50 cm

[oversæt IKKE dette skema]
PIM-Specifications: Active/Wireless Speaker - Active/Wireless Speaker

	Produkt
	

	Applikations styring (ja/nej)
	nej

	Streamingtjenester
	

	Andre teknologier
	

	Lydkontrol vha. knap (ja/nej)
	nej

	IP certifikation
	

	Maksimal batteri (h)
	

	Ladetid (h)
	

	
	

	Lydudgang
	

	Lydindgang
	

	Andre udgange
	

	Andre indgange
	USB (service)

	Trådløs overføring
	wi-fi

	
	

	Frekvensområde (-3 dB) (Hz)
	3951-26.000 Hz

	Frekvensområde (-6 dB) (Hz)
	

	Integreret forstærker (watt)
	50 watt dual channel

	Forvrængning (THD) (%)
	

	Delefrekvens (Hz)
	2350 2700 Hz

	Diskant størrelse (mm/")
	29 mm 

	Mellemtone størrelse (")
	

	Bas størrelse (")
	5,25”

	Fuldtone enhed (")
	

	D/A konverting lyd
	

	
	

	Standby strømforbrug (watt)
	1,3 watt (netværk aktivt)

	Typisk energiforbrug, normal brug (watt)
	

	
	

	Fjernbetjening (ja/nej)
	

	Stemmestyring (ja/nej)
	nej

	Integreret vægbeslag (ja/nej)
	ja

	Kabinet type
	Basrefleks

	Radio type (DAB/FM/internet)
	

	Stereo parring (ja/nej)
	ja

	Bordstandere (ja/nej)
	nej

	Spikes inkluderet (ja/nej)
	nej

	Kabel længde (m)
	

	Aftageligt strømkabel (ja/nej)
	ja

	Variant
	

	Farve
	Sort ask, lys eg, mørk valnød, hvid mat

	Farve beskrivelse
	

	Vægt (kg)
	4,92 kg

	Størrelse (B x H x D)
	16,2 x 27,4 x 23,424,5 x 38,5 x 12,0 cm


 
